Бланк заказа отладочной платы для микросхемы 1508ПЛ9Т

Пожалуйста, отправьте заполненный бланк заказа по электронной почте по адресу sales@radiocomp.ru или по факсу (495) 925-10-64.

Отладочная плата имеет модульную конструкцию и состоит из двух плат: базовой платы с установленной микросхемой 1508ПЛ9Т и дополнительной платы с генератором, управляемым напряжением и фильтром системы ФАПЧ.

Отладочная  плата:
Наименование	Цена, рублей без НДС	Количество	
Комплект: базовая плата и дополнительная плата
			
Комплект: базовая плата с установленным опорным кварцевым генератором типа VCC1 фирмы Vectron International и дополнительная плата			
Если Вы заказываете отладочную плату с установленным опорным кварцевым генератором, пожалуйста, выберите его частоту:
Модель	Частота	Выбор 
(отметьте каким-либо знаком)	
VCC1-B3B-10M000000	10 МГц		
VCC1-B3B-25M000000	25 МГц		
VCC1-B3B-40M000000	40 МГц		
VCC1-B3B-50M000000	50 МГц		

Для дополнительной платы необходимо указать параметры синтезируемого сигнала: 
Минимальная  частота		МГц	
Максимальная частота		МГц	
Шаг по частоте		МГц	
Режим работы	⁪ целочисленный 	⁪ дробный	
Ограничения: Максимальная частота <= 4.5 ГГц. Диапазон перестройки и шаг по частоте для дополнительной платы согласуется при заказе. 

Возможен заказ одной базовой и нескольких различных дополнительных плат. Для этого 
необходимо для каждой дополнительной платы указать параметры синтезируемого сигнала.

Дополнительная плата:
Наименование	Цена, рублей без НДС	Количество	
Дополнительная плата

Дополнительная плата:
Минимальная  частота		МГц	
Максимальная частота		МГц	
Шаг по частоте		МГц	
Режим работы	⁪ целочисленный 	⁪ дробный	

Реквизиты заказчика:
Наименование		
Юридический адрес		
ИНН		
КПП		
Расчетный счет		
Корреспондентский счет		
БИК		
Название банка		
Контактное лицо		
Телефон		
Факс		
Email		
Срок поставки отладочной платы составляет 30 дней с момента оплаты.

Примечание: