Бланк заказа синтезатора частот

Пожалуйста, отправьте заполненный бланк заказа по электронной почте по адресу sales@radiocomp.net или по факсу (495) 925-10-64.

Необходимое количество синтезаторов частот с приведенными ниже параметрами		штук	
Желаемый срок изготовления (дата окончания работы)		

Основные параметры синтезатора частот:
Параметр	Значение	Размерность	
Опорная частота внутренняя/внешняя (нужное подчеркнуть)	
Если опорная частота внутренняя требуется ли её выход да/нет (нужное подчеркнуть)	
Значение опорной частоты		МГц	
Уровень опорной частоты		дБм	
Кратковременная стабильность опорной частоты		ppm	
Долговременная стабильность опорной частоты		ppm	
Минимальная синтезируемая частота 		МГц	
Максимальная синтезируемая частота		МГц	
Шаг перестройки по частоте 			
Время переключения 			
Уровень выходного сигнала синтезатора частоты		дБм	
Неравномерность уровня выходного сигнала		дБ	
Уровень паразитных составляющих 		дБн	
Уровень гармонических составляющих		дБн	
Уровень фазовых шумов на отстройке от несущей,			
100 Гц		дБн/Гц	
1 кГц		дБн/Гц	
10 кГц		дБн/Гц	
100 кГц		дБн/Гц	
1 МГц		дБн/Гц	
Все поля заполнять не обязательно, если Вы не знаете значения каких-либо параметров, мы свяжемся с Вами после получения бланка заказа и уточним все необходимые детали.

Дополнительные параметры синтезатора частот:
Параметр	Значение	Размерность	
Напряжение питания		В	
Максимальный потребляемый ток		мА	
Диапазон рабочих температур		оС	
Максимальные габаритные размеры (ДxШxВ)

или максимальный объем		мм x мм x мм	
		л	
Специфические условия применения (повышенная влажность, вибрация и т.п.):

	

Реквизиты заказчика:
Наименование		
Юридический адрес		
ИНН		
КПП		
Расчетный счет		
Корреспондентский счет		
БИК		
Название банка		
Контактное лицо		
Телефон		
Факс		
Email		

Примечание: